**Flussimetri Serie Flux 0**

I flussimetri FLUX 0 sono misuratori miniaturizzati della portata dell’aria, completi di raccordi automatici per il collegamento pneumatico e di cavetto per l’alimentazione elettrica ed il segnale. Vengono comunemente utilizzati per il rilevamento delle perdite in una sezione dell’impianto pneumatico, piuttosto che per il dosaggio di prodotti oppure per la misurazione del consumo di aria nel circuito.

Sono dotati di un display a tre colori che permette di visualizzare e di impostare numerose funzioni. Dispongono di 2 uscite digitali e una analogica, ognuna delle quali può essere impostata liberamente per misurare la portata istantanea, la portata cumulata o la pressione, quindi possono svolgere la funzione di flussimetro, flussostato, manometro o pressostato.

I flussimetri FLUX 0 hanno dimensioni molto ridotte, in particolare la larghezza è di soli 17 mm. Sono fornibili in 2 versioni: una per portate fino a 50 Nl/min e l’altra per portate fino a 200 Nl/min. Sono alimentabili con tensione da 12 a 24 VDC. Sono fissabili a parete mediante apposita staffa in lamiera sagomata oppure su barra DIN mediante un adattatore in alluminio anodizzato.



Fig.1 – Nuovo Flussimetro Serie FLUX 0

Ing. Corrado Tamiozzo

R&D Manager

Metal Work Spa