**NUOVO REGOLATORE PILOTABILE SERIE SYNTESI**

La gamma dei regolatori di pressione Syntesi si amplia con l’introduzione della nuova versione pilotabile nelle taglie Sy 1 e Sy 2.

Utilizzabile in tutte le applicazioni dove si voglia remotare il controllo mediante un comando pneumatico, il nuovo regolatore pilotabile ha un pistone a doppia membrana che consente di avere un’ottima portata, una risposta rapida ed una buona precisione di regolazione.

La nuova versione pilotabile si basa sulle stesse scelte progettuali del regolatore Syntesi nella versione manuale e presenta quindi gli stessi vantaggi, ovvero: compensazione della pressione regolata al variare della pressione di monte, presenza della valvola di relieving e scarico rapido della pressione di valle.



Fig.1 – Nuovo regolatore pilotabile Serie Syntesi.

Ing.Corrado Tamiozzo

R&D Manager

Metal Work Spa